|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przedmiot zamówienia |  |  |
|  |  |  |  |
| Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (Oczyszczalnia Ścieków) |  |  |  |  |  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adres dostawy: Oczyszczalnia Ścieków Sulejów ul. St. Psarskiego 1 |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy:797-712-516 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 1 OKNO PCV L/RU |  |  |
|  |  | Gabaryt | 1040 | x 1600 | Wsp. przen. cieplnej: | 1,3 W/m2\*K |
|  |  | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | stawka vat: 23 |
|  |  | System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |  |
|  |  | ^CZARNA USZCZELKA^ |  |  |
|  | WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 2 OKNO PCV P/RU |  |  |
|  |  | Gabaryt | 1040 | x 1600 | Wsp. przen. cieplnej: | 1,3 W/m2\*K |
|  |  | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | stawka vat: 23 |
|  |  | System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |  |
|  |  | ^CZARNA USZCZELKA^ |  |  |
|  | WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 3 OKNO PCV R+RU |  |  |
|  |  | Gabaryt | 1465 | x 1435 | Wsp. przen. cieplnej: | 1,4 W/m2\*K |
|  |  | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | stawka vat: 23 |
|  |  | System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |  |
|  |  | ^CZARNA USZCZELKA^ |  |  |
|  | WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 4 OKNO PCV L/RU |  |  |
|  |  | Gabaryt | 1040 | x 1100 | Wsp. przen. cieplnej: | 1,3 W/m2\*K |
|  |  | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | stawka vat: 23 |
|  |  | System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |  |
|  |  | ^CZARNA USZCZELKA^ |  |  |



WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr 5 OKNO PCV P/RU |  |
| Gabaryt | 1040 | x 1100 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 1 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |



WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr 6 OKNO PCV L/RU |  |
| Gabaryt | 830 | x 1700 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 3 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |

WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr 7 OKNO PCV P/RU |  |
| Gabaryt | 830 | x 1700 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 3 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |

WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr 8 OKNO PCV L/RU |  |
| Gabaryt | 1040 | x 1600 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 1 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |

WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr 9 OKNO PCV P/RU |  |
| Gabaryt | 1040 | x 1600 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 1 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |

WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr10 OKNO PCV L/RU |  |
| Gabaryt | 1040 | x 1600 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 3 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |



WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr11 OKNO PCV P/RU |  |
| Gabaryt | 1150 x | 820 | Wsp. przen. cieplnej: 1,4 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 1 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |

WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr12 OKNO PCV L/RU |  |
| Gabaryt | 830 | x 1700 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 1 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |

WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr13 OKNO PCV P/RU |  |
| Gabaryt | 1040 | x 1600 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 1 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |

WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



|  |  |
| --- | --- |
| Poz. nr14 OKNO PCV P/RU |  |
| Gabaryt | 830 | x 1700 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |
| Ilość | Cena | Wartość |
|  |
| 1 |  |  | stawka vat: 23 |
| System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |
| ^CZARNA USZCZELKA^ |  |

WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poz. nr15 OKNO PCV L/RU |  |  |  |  |
|  | Gabaryt | 1040 | x 1600 | Wsp. przen. cieplnej: 1,3 W/m2\*K |  |
|  | Ilość | Cena | Wartość |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | stawka vat: 23 |  |
|  | System: CLASICTHERM- PROSTE | okno nietypowe |  |
|  | ^CZARNA USZCZELKA^ |  |  |  |  |
|  | WIDOK OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem okna netto: |  |  |
|  |  |  |  |  | Kwota Vat: |  |  |
|  |  |  |  | Wartość z Vat |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | demontaz/montaż/obróbka 116,86 mb  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Łączny obwód okien: 116,86 mb |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem kwota netto: |  |  |
|  |  |  |  |  | Kwota Vat: |  |  |
|  |  |  |  | Wartość z Vat: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Wszystkie okna na profilu Clasictherm 6 kom, kolor biały, pakiet szybowy 4/16/4

DEMONTAŻ/MONTAŻ /OBRÓBKA - polegający na osadzeniu okna i przymocowaniu kotwami stalowymi

lub śrubami do montażu oraz uszczelnieniu pianką PU, przy usunięciu starego okna poprzez rozcięcie ramy( bez odzysku) + uzupełnienie ubytków ościeżnicy, tynkiem cementowo-wapiennym

poz 3. przygotowanie otworu szer x wys 1500 x 1500 z materiału przez Zamawiającego- montaż do piany

Wywóz i utylizacja rumowia po stronie Zamawiającego