**Formularz rzeczowo -cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość sztuk/ rozmiary** | **Wymogi** | **Uwagi** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto** | **Łączna wartość (brutto)** |
| 1 | Rękawice wampirki | 100 | Kategoria I norma EN420 | Rozmiar 8,9,10 | para |  |  |
| 2 | Rękawice ocieplane Urgent 1020 z powłoka latexową lub Stalco | 100 | 1020 | Rozmiar 8,9,10 | para |  |  |
| 3 | Rękawice ochronne czerwone-czarne schmit, urgent, Stalco | 400 | Rękawice cienkie powlekane gumą RWNYL | Rozmiar 8,9,10 | para |  |  |
| 4 | Rękawice nitrylowe – mankiet- 1007 Z  rękawica ochronna, wykonana z bawełny powlekana nitrylem zakończona ściągaczem, gramatura 100g. | 300 | Rękawice nitrylowe 1007 | Rozmiar 8,9,10 | para |  |  |
| 5 | Rękawice z lekkiego Nitrylu na wkładzie z dżerseju, góra wentylowana biało-żółte rozmiar 11 NI01511 | 100 |  | Rozmiar 8,9,10 | para |  |  |
| 6 | Rękawice robocze reis rpcv60-fish powlekane pcv 60cm czerwono-niebieskie | 5 | Rękawice w całości gumowe długość min.35 cm | Rozmiar 8,9,10 | para |  |  |
| 7 | Kamizelki odblaskowe | 50 | Kolor seledynowe -20  Kolor pomarańczowy- 100 | Rozmiary od M do XXXL –  do uzgodnienia przy zamówieniu | szt |  |  |
| 8 | Spodnie robocze firmy pro-B | 10 | Bawełniane | Rozmiary do uzgodnienia przy zamówieniu | szt |  |  |
| 9 | T-shirty robocze | 10 | Bawełniane 100% kolor niebieski lub szary | Rozmiary do uzgodnienia przy zamówieniu | szt |  |  |
| 10 | Bluzy robocze firmy pro-B | 10 | Bawełniane szare | Rozmiary do uzgodnienia przy zamówieniu | szt |  |  |
| 11 | Czapka zimowa | 50 | Ocieplana |  | szt |  |  |
| 12 | Szelki bezpieczeństwa | 6 | Normy  EN 813  EN 361  EN 358 | Z wygodna szeroką szelką | szt |  |  |
| 13 | Kaski ochronne | 30 | Normy  EN 397 | - materiał skorupy: polipropylen  - materiał zawieszenia: polietylen  - regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 55-62 cm, dzięki czemu można dopasować hełm do obwodu głowy  - możliwość dołączenia paska mocującego pod brodą  - w części przedniej potnik  - 4-punktowa więźba plastikowa  - chroni głowę przed spadającymi przedmiotami w miejscu pracy np. na placu budowy czy w fabryce  - przystosowany do użytkowania wraz z opcjonalnymi akcesoriami takimi jak: ochronniki słuchu, osłony twarzy | szt |  |  |
| 14 | Rękawice spawalnicze długie z koziej skóry | 5 | **Norma**  **EN388**  **EN407**. |  | para |  |  |
| 15 | Nakolanniki | 30 | Nakolanniki ŻELOWE ochraniacze brukarskie kolana | wykonane z materiału tłumiącego uderzenia i nierówności podłoża.  Część wewnętrzna nakolanników wykonana z miękkiego materiału dzięki ergonomicznej konstrukcji | szt |  |  |
| 16 | Kalosze | 20 | długie |  | para |  |  |
| 17 | Płaszcz przeciwdeszczowy | 30 | Z tworzywa sztucznego |  | szt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nauszniki przeciwhałasowe | 1 | Z tworzywa sztucznego | tłumią nawet hałas o wysokim natężeniu SNR: 31 dB. | para |  |  |
| 19 | Spodniobuty Wodery Polskie | 3 | Z tworzywa sztucznego wysokie |  | szt |  |  |
| 20 | Maska profesjonalna Abac z filtrami | 10 |  |  | szt |  |  |
| 21 | Rękawice robocze antywibracyjne | 4 |  | normy bezpieczeństwa BHP – EN-420, EN-388 oraz EN-10819, | para |  |  |
| 22 | Kurtki robocze typ pilotka "Pilot  HIVIS" Stalco premium, Ugent | 50 |  | kolor żółty i pomarańczowy, kurtki 3 w 1, z odpinanymi rękawami | sztuk |  |  |
| 23 | Buty robocze z noskiem metalowym | 40 |  | **Buty robocze** wyprodukowane zgodnie z normą **EN ISO 20345** | sztuk |  |  |
| **Razem:** | | | | |  |  |  |